УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Юридический отдел |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Баева Е.В.  50-23-21 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Строительные материалы (инструменты ручные) |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъем и спуск товара на этаж, складирование товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | 10 рабочих дней после заключения договора |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристика и товара, функция или величина параметра | Ед. изм-я | Кол-во |
| 1 | валик малярный искусственный мех не менее 250 не более 300 мм | Шубка из полиакрила. Ворс на тканной основе от 11 до 18 мм. Высокая впитывающая поверхность, не оставляет ворса, легко моется. Ролик быстросъемный, подлежит многократному использованию. | шт | 40 |
| 2 | валик полиакриловый нитяной не менее180 мм | Высота ворса: 18 мм; диаметр: 40 мм; Материал шубки: полиакрил; материал рукояти: пластик | шт | 35 |
| 3 | валик полиакриловый малярный не менее 120 мм | Валик малярный полиакриловый, ворс от 11 мм., d 33 мм., Материал шубки: полиакрил; Материал рукояти: пластик. | шт | 15 |
| 4 | валик полиакриловый малярный 100 мм | Высота ворса: 12 мм, диаметр 30 мм; материал шубки полиакрил; Материал рукояти: пластик. | шт | 35 |
| 5 | кисть малярная 63 мм | Плоская , натуральная щетина | шт | 40 |
| 6 | кисть малярная 75 мм | Плоская , смешенная щетина | шт | 45 |
| 7 | кисть малярная 100 мм | Плоская , натуральная щетина | шт | 60 |
| 8 | кисть малярная 120 мм | Плоская , натуральная щетина | шт | 20 |
| 9 | Кисть радиаторная 25 мм | Для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных покрытий. Светлая, натуральная щетина, удлиненная ручка, длина деревянной ручки не менее 34 см. | шт | 40 |
| 10 | Кисть радиаторная 38 мм | Для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных покрытий. Светлая, натуральная щетина, удлиненная ручка, длина деревянной ручки не менее 34 см. | шт | 35 |
| 11 | Лоток малярный для краски | Пластиковый лоток, размер не менее 31\*33,5\*6,5 см, цвет не имеет значения | шт | 7 |
| 12 | Скотч малярный | Малярная лента (креповая лента). Рулон шириной не менее 3 см и не более 4 см | шт | 70 |
| 13 | Круг отрезной | Абразивный диск для резки различных металлических конструкций. Линейная скорость вращения круга не менее 80м/с. Минимально допустимая скорость разрушения не менее 150 м/с. Обязательно сертификация. Размер 125\*1,6\*22 | шт | 60 |
| 14 | Круг отрезной | Абразивный диск для резки различных металлических конструкций. Линейная скорость вращения круга не менее 80м/с. Минимально допустимая скорость разрушения не менее 150 м/с. Обязательно сертификация. Размер 125\*1\*22 | шт | 75 |
| 15 | Круг отрезной | Абразивный диск для резки различных металлических конструкций. Линейная скорость вращения круга не менее 80м/с. Минимально допустимая скорость разрушения не менее 150 м/с. Обязательно сертификация. Размер 200\*2,5\*22 | шт | 60 |
| 16 | Нож канцелярский 18 мм | Нож двухкомпонентный корпус, автостоп, допфиксатор, Лезвие выдвижное сегментированное. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной стали. | шт | 30 |
| 17 | Лезвия для ножа | сменные сегментированные лезвия шириной 18 миллиметров. Упаковка не менее 10 шт | уп | 30 |
| 18 | Стык-порог алюминевый | * Завершающий, применяют такой тип порожка в местах , где заканчивается укладка покрытия и необходимо создать переход между ним и полом или другим препятствием (порогом). * Длина-900 мм., ширина не менее 2 см не более 3 см. | шт | 110 |
| 19 | Стык-порог алюминевый | * Завершающий, применяют такой тип порожка в местах, где заканчивается укладка покрытия и необходимо создать переход между ним и полом или другим препятствием (порогом). * Длина не менее 1200мм., ширина от 3 до 6 см. | шт | 70 |
| 20 | Шпатель фасадный стальной | * Материал лезвия : нержавеющая сталь. Размер полотна 200 мм. | шт | 10 |
| 21 | Шпатель фасадный стальной | * Материал лезвия : нержавеющая сталь. Размер полотна 150 мм. | шт | 10 |
| 22 | Средство WD-40 универсальная, приникающая смазка или эквивалент | Аэрозольный болон, объем не менее 200 мл | шт | 15 |
| 23 | Шлифовальная сетка | Для сухого и мокрого шлифования. Размер 280\*115 мм, зерно 220. В упаковке не менее 10 листов. | уп | 20 |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование товара | Требования к качеству, тех. характеристики | ед. измерения | стационар | Баумана 206 | А.Образцова,27 ш | Баумана,214 |
| 1 | валик малярный искусственный мех не менее 250 не более 300 мм | Шубка из полиакрила. Ворс на тканной основе от 11 до 18 мм. Высокая впитывающая поверхность, не оставляет ворса, легко моется. Ролик быстросъемный, подлежит многократному использованию. | шт | - | - | 20 | 20 |
| 2 | валик полиакриловый нитяной 180 мм | Высота ворса: 18 мм; диаметр: 40 мм; Материал шубки: полиакрил; материал рукояти: пластик | шт | 20 | - | - | 15 |
| 3 | валик полиакриловый малярный не менее 120 мм | Валик малярный полиакриловый, ворс от 11 мм., d 33 мм., Материал шубки: полиакрил; Материал рукояти: пластик. | шт | - | 5 | - | 10 |
| 4 | валик полиакриловый малярный 100 мм | Высота ворса: 12 мм, диаметр 30 мм; материал шубки полиакрил; Материал рукояти: пластик. | шт | 20 | 5 | - | 10 |
| 5 | кисть малярная 63 мм | Плоская , натуральная щетина | шт | 30 | - | - | 10 |
| 6 | кисть малярная 75 мм | Плоская , смешенная щетина | шт | 30 | - | 10 | 5 |
| 7 | кисть малярная 100 мм | Плоская , натуральная щетина | шт | 30 | - | 10 | 20 |
| 8 | кисть малярная 120 мм | Плоская , натуральная щетина | шт | - | - | 10 | 10 |
| 9 | Кисть радиаторная 25 мм | Для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных покрытий. Светлая, натуральная щетина, удлиненная ручка, длина деревянной ручки не менее 34 см. | шт | 30 | - | - | 10 |
| 10 | Кисть радиаторная 38 мм | Для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных покрытий. Светлая, натуральная щетина, удлиненная ручка, длина деревянной ручки не менее 34 см. | шт | 30 | - | - | 5 |
| 11 | Лоток малярный для краски | Пластиковый лоток, размер не менее 31\*33,5\*6,5 см, цвет не имеет значения | шт | 5 | - |  | 2 |
| 12 | Скотч малярный | Малярная лента (креповая лента). Рулон шириной не менее 3 см и не более 4 см | шт | 20 | - | 20 | 30 |
| 13 | Круг отрезной | Абразивный диск для резки различных металлических конструкций. Линейная скорость вращения круга не менее 80м/с. Минимально допустимая скорость разрушения не менее 150 м/с. Обязательно сертификация. Размер 125\*1,6\*22 | шт | - | - | 50 | 10 |
| 14 | Круг отрезной | Абразивный диск для резки различных металлических конструкций. Линейная скорость вращения круга не менее 80м/с. Минимально допустимая скорость разрушения не менее 150 м/с. Обязательно сертификация. Размер 125\*1\*22 | шт | 25 | - | 25 | 25 |
| 15 | Круг отрезной | Абразивный диск для резки различных металлических конструкций. Линейная скорость вращения круга не менее 80м/с. Минимально допустимая скорость разрушения не менее 150 м/с. Обязательно сертификация. Размер 200\*2,5\*22 | шт | 50 | - | - | 10 |
| 16 | Нож канцелярский 18 мм | Нож двухкомпонентный корпус, автостоп, допфиксатор, Лезвие выдвижное сегментированное. Лезвие ножа изготовлено из инструментальной стали. | шт | - |  | 20 | 10 |
| 17 | Лезвия для ножа | сменные сегментированные лезвия шириной 18 миллиметров. Упаковка не менее 10 шт | уп | - |  | 20 | 10 |
| 18 | Стык-порог алюминевый | * Завершающий, применяют такой тип порожка в местах , где заканчивается укладка покрытия и необходимо создать переход между ним и полом или другим препятствием (порогом). * Длина-900 мм., ширина не менее 2 см не более 3 см. | шт | - | - | 60 | 50 |
| 19 | Стык-порог алюминевый | * Завершающий, применяют такой тип порожка в местах, где заканчивается укладка покрытия и необходимо создать переход между ним и полом или другим препятствием (порогом). * Длина не менее 1200мм., ширина от 3 до 6 см. | шт | - | - | 60 | 20 |
| 20 | Шпатель фасадный стальной | * Материал лезвия : нержавеющая сталь. Размер полотна 200 мм. | шт | - | - | 5 | 5 |
| 21 | Шпатель фасадный стальной | * Материал лезвия : нержавеющая сталь. Размер полотна 150 мм. | шт | - | - | 5 | 5 |
| 22 | Средство WD-40 универсальная проникающая смазка или эквивалент | Аэрозольный болон, объем не менее 200 мл | шт | 5 | - | 5 | 5 |
| 23 | Шлифовальная сетка | Для сухого и мокрого шлифования. Размер 280\*115 мм, зерно 220. В упаковке не менее 10 листов. | уп | - | - | 10 | 10 |

Дополнительные условия:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) в случае если такие требования предъявляются действующему законодательству к товару, являющемуся объектом закупки. Поставляемый товар должен быть новым. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен истекать не ранее 31.12. 2017 года. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, способу перевозки. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись ФИО