**Техническое задание**

**на поставку оборудования и материалов для систем безопасности (охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранного телевиденья (СОТ)), смонтированных на объектах ОГАУЗ «ИГКБ №8».**

1. **Заказчик:** Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8» (ОГАУЗ «ИГКБ №8»).
2. **Поставщик:** лицо признанное в установленном порядке победителем конкурсной процедуры и с которым заключен договор на поставку оборудования и материалов.
3. **Место поставки товара:**

1) г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 – стационар;

2) г. Иркутск, ул. Баумана, 214А – поликлиника;

3) г. Иркутск, ул. Баумана, 206 – детская поликлиника;

4) г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27Ш – поликлиника;

5) г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27Ц – детская поликлиника;

6) г. Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж – профамбулатория;

7) г. Иркутск, ул. Баумана, 191 – лаборатория;

8) г. Иркутск, ул. Баумана, 191 – КДМ;

9) г. Иркутск, ул. 1-я Кировская, 41 – амбулатория;

10) г. Иркутск, ул. Баумана, 235/4 – филиал детской поликлиники

11) г. Иркутск, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11 – Амбулатория;

12) г. Иркутск, п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44 – Амбулатория;

13) Иркутский р-он, с. Мамоны, ул. Садовая,7 – ФАП.

1. **Цель поставки оборудования и материалов для систем безопасности**: поддержание в рабочем состоянии систем охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранного телевиденья (СОТ), смонтированных на объектах Заказчика, проведение их модернизации и развития.
2. **Описание предмета закупки:** Исполнитель с течение срока действия договора по заявкам Заказчика осуществляет поставку оборудования и материалов для систем безопасности (ОС, ТС, АПС, СОУЭ, СКУД, СОТ), смонтированных на объектах Заказчика – далее Товар. Стоимость каждой единицы Товара определяется в ходе проведения закупки, путем пропорционального понижения стоимости каждой единицы Товара, на процент снижения, предложенный Исполнителем.
3. **Заявка** – требование Заказчика, на поставку Товара, из списка, представленного в Таблице 1, направленное Поставщику по установленным каналам связи (электронная почта, факс, личное вручение уполномоченному представителю и т.п.). Заявка на поставку Товара формируется Заказчиком по мере возникновения потребности в оборудовании и материалах,в соответствии с формой (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) и должна содержать наименование и марку Товара, его количество, место и срок поставки.
4. **Период поставки товара:** с момента подписания договора в течение 8 месяцев, по заявкам Заказчика.
5. **Срок поставки Товара:** в течение 1 (одних) суток с момента поступления Заявки от Заказчика.
6. **Гарантии:** на поставляемый Исполнителем Товар устанавливается гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания и Сторонами товарной накладной.

**Таблица 1** Товар

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара, марка, модель, характеристики.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** | **Сумма, руб.** | **Примечание** | |
| 1 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра-С (ИО 329-5) звуковой разрушения стекла, дальность 6 м, производитель "ТЕКО" | шт. | 1 | 620,00 | 620,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 2 | Извещатель охранный объемный Астра 5 исп. А, ИК пассивный, объемный, 12м, 90 град, микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности, производитель "ТЕКО" | шт. | 5 | 598,00 | 2990,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 3 | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО-102-2 (СМК-1), для монтажа на деревянные конструкции 58х11х11мм, зазор 10 мм.Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С, производитель "Магнито-Контакт" | шт. | 3 | 67,00 | 201,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО-102-26 исп.00 "Аякс" для метал.двери с переключ. контактами, зазор до 50 мм, провод 350 мм. 130х30х20мм. Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С, производитель "Магнито-Контакт" | шт. | 2 | 261,00 | 522,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1, Извещатель тепловой 54 град, с индикатором, нормально разомкнутый производитель "Сибирский Арсенал". | шт. | 6 | 195,00 | 1170,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45, 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93х46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима, производитель "Рубеж" | шт. | 50 | 324,00 | 16200,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 питание 9-30 В, 50 мкА, с кнопкой, с крышкой, производитель "Рубеж" | шт. | 5 | 202,00 | 1010,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 8 | Блок речевого оповещения Соната-К, 200...5000 Гц, 2 сообщ. по 8 сек, 24 Вт, 2 Ом, 220 В, под АКБ 12 В 7 Ач, 170х230х95 мм, линейный вход/ выход, производитель ИП Раченков А.В. | шт. | 1 | 1708,00 | 1708,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 9 | Громкоговоритель настенный Соната-3 (8 Ом), модуль акустический 3Вт, 8 Ом, 100..15000Гц., настенный, производитель ИП Раченков А.В. | шт. | 5 | 529,00 | 2645,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 10 | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления "С2000М" либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион") в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств: - охранной и тревожной сигнализации; - пожарной сигнализации и автоматики. В автономном режиме блок представляет собой приемно-контрольный охранный прибор, .производитель "Болид" | шт. | 2 | 2284,00 | 4568,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 11 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М, Uшс.26.5...27.5В, Iшс.1.2мА(3мА для типа ШС "пожарный дымовой"), Uпит.10.2...28В, Iпотр. до 650мА, 3 выхода "СК" (130 В/0.1 А), 4 контрол. вых."ОК". Производитель "Болид" | шт. | 2 | 4459,00 | 8918,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 12 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П, ППКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.3мА, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, вход TouchMemory, 3 выхода "СК", 2 контрол.вых."ОК", RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 230x135x37, работа в составе ИСО "Орион", управление с пульта С2000М, програм.с комп., пластмассовый корпус. Производитель "Болид". | шт. | 4 | 3117,00 | 12468,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 13 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.104, 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа. Возможность установки аккумулятора 12В -7 Ач, защита от переразряда. Четыре выходных канала с максимальным током до 1 А (суммарно - не более 3 А). Производитель "Болид" | шт. | 2 | 1885,00 | 3770,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 14 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-3" 3 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм, производитель "Сибирский Арсенал". | шт. | 1 | 4050,00 | 4050,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 15 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-5" 5 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм, производитель "Сибирский Арсенал". | шт. | 1 | 4355,00 | 4355,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 16 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ТОПАЗ-12 "Выход" Табло, 12В, 17мА, IP41, -30..+55С, 302х102х22мм производитель "Электротехника и Автоматика" | шт. | 5 | 156,00 | 780,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-12V 95 дБ, U-пит. 9...13,8 В, I-потр.75 мА, t-раб. -30…+50 °С, 94х71х64 мм, производитель "Аврора-БиНиБ" | шт. | 5 | 365,00 | 1825,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 18 | Считыватель TouchMemory Считыватель-2 исп 02, , накладной с индикацией, корпус полированный, нержавеющая сталь, -30...+50°С, 82х42х10мм. (60шт/кор.). Производитель "Радий" | шт. | 4 | 412,00 | 1648,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 19 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03, оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8…10 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х46 мм, защита от неправильного подключения. Производитель "Болид" | шт. | 5 | 1100,00 | 5500,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 20 | Свето-звуковой оповещатель МАЯК-12-КП, пластиковый корпус, 105 дБ, 12В/75мА, IP56, -30…+ 55, габариты: 80х100х42мм (100шт/кор.) 15/05---13 Производитель "Электротехника и Автоматика" | шт. | 3 | 327,00 | 981,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 21 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 12-12 12В, 12Ач, герметичный необслуживаемый аккумулятор Технология AGM производитель "GENERAL SECURITY" Вьетнам | шт. | 3 | 1650,00 | 4950,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 22 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 18-12 12В, 17Ач, клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, 181х76х167мм, 5.17 кг производитель "GENERAL SECURITY" Вьетнам | шт. | 2 | 2650,00 | 5300,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 23 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 7,2-12 аккумуляторная батарея, 12В, 7,2 Ач, размер: 150х65х98мм (Д\*Ш\*В), вес: 2,0кг (5шт/кор.) производитель GENERAL SECURITY Вьетнам | шт. | 15 | 1050,00 | 15750,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 24 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.101 Краткое описание:Резервированный источник питания; U-вых.13.6 В, I-вых.5 А; U-пит.150...265 В, под АКБ 12 В 17 Ач; защита от КЗ и глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, производитель "Болид" | шт. | 1 | 2483,00 | 2483,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 25 | Кнопка "Доступная Среда" уличная для системы вызова МГН Производитель Solt | шт. | 1 | 4200,00 | 4200,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 26 | Пульт контроля и управления С2000-М с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В, производитель "Болид" | шт. | 1 | 7027,00 | 7027,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 27 | Блок индикации и управления С2000-БКИ для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, производитель "Болид" | шт. | 3 | 4691,00 | 14073,00 | Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем. | |
| 28 | Комплект фотоэлементов (передатчик- приёмник) беспроводный, 10м. Doorhan PHOTOCELL-W. Требуемая под замену батарея CR123 PHOTOCELL-W Doorhan Фотоэлементы Photocell-W — устройство, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника, которые устанавливаются в проем автоматических ворот для обеспечения максимальной безопасности их использования. Производитель "Doorhan" | шт. | 1 | 3800,00 | 3800,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 29 | Привод для откатных ворот ROTEO RTО-1000. Двигатель 230В, мощность 700 Вт, тяговое усилие 700Н, mmax = 1000 кг, скорость 0,2 м/с, интенсивность 25%, IP44. Комплект поставки: привод, монтажный набор, 2 пульта, 2 ключа разблокировки, руководство по монтажу и эксплуатации. Произвдитель "AN-Motors" | шт. | 1 | 18171,00 | 18171,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 30 | Замок электромагнитный ML-300М-50, усилие удержания 300кг, 12В, 0,5А, -40..+45°С, вес-3,1кг, 188\*57\*38мм,встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50\*50мм (6шт/кор.). Производитель "VIZIT" | шт. | 1 | 1295,00 | 1295,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 31 | Накладная кнопка выхода с подсветкой КН-05, крепление наружное (металл). Контакты нормально разомкнутые. Габариты, диаметр: 38х10 мм. Производитель"Даксис". | шт. | 3 | 227,00 | 681,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 32 | Доводчик дверной TS-DC065 (белый), усилие EN3, вес двери: 40-65 кг, ширина дверного полотна: 950 мм, две регулировки: скорость закрывания и скорость доводки, рабочая температура: -35..+60°С, габаритные размеры: 186х44.5х67мм, установочные размеры: 168х19 мм, материал: алюминий, цвет: белый. Производитель "Tantos". | шт. | 1 | 1337,00 | 1337,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 33 | Уличная цилиндрическая видеокамерав DS-T220S (B) (2.8 mm) 2Мп HD-TVI с EXIR-подсветкой до 50м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; OSD, DNR; Smart ИК; WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR, видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.. Производитель "HiWatch". | шт. | 1 | 3600,00 | 3600,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 34 | Купольная видеокамера внутренняя DS-T201 поддерживает стандарт HD-TVI, позволяющий передавать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2 Мп на расстояние до 500 м. Для осуществления видеоконтроля при недостаточной освещенности и в полной темноте модель снабжена встроенной ИК-подсветкой с функцией Smart, автоматически корректирующей яркость диодов в зависимости от удаленности объекта. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR. Расширенный диапазон рабочих температур от -20° до +45°C. Производитель "HiWatch". | шт. | 1 | 2800,00 | 2800,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 35 | Извещатель охранный ручной Астра-321 точечный электроконтактный с фиксацией, комплектуется металлическим замком и индивидуальными ключами, НЗ/РЗ, 72В/200мА, IP41, -30...+50°С, вес: 0,08кг, габариты: 88х61х31мм. (135шт/кор). Производитель "ТЕКО" | шт. | 1 | 277,00 | 277,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 36 | Тревожная носимая радиокнопка RR-2T, дальность до 400м, t°С -20...+50°С, габариты: 98х48х15мм. Производитель "Альтоника" | шт. | 1 | 2160,00 | 2160,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 37 | Штекер питания РАЗЪЕМ TS DCс клеммной колодкой (под винт). Производитель "Tantos" | шт. | 10 | 28,00 | 280,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 38 | Коннектор BNC (разъем интерфейсный) - соединитель для коаксиального кабеля под винт. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Производитель "Optimus" | шт. | 10 | 29,00 | 290,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 39 | Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I250 2Мп (2.8 mm), с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8'' ProgressiveScan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс. Производитель "HiWatch". | шт. | 1 | 6600,00 | 6600,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 40 | Внутренняя купольная IP-камера DS-I252S (2.8 mm) - 2Мп с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7'' ProgressiveScan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, WDR (120дБ); 3D DNR; BLC; Smart ИК; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, оставленные/унесенные предметы, праздношатание, столпотворение, встроенный слот для microSD карты до 128Гб; встроенный микрофон/ динамик; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; 1 вход/выход тревоги; IK10; -20°C до +45°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс. | шт. | 1 | 7900,00 | 7900,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 41 | Ключ TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель) | шт. | 20 | 76,00 | 1520,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 42 | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD, HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под клеммы, со шлейфом; дальность передачи видеосигнала AHD 720P/960P, HD-CVI/TVI 720P: до 200 м. Производитель TANTOS | шт. | 5 | 160,00 | 800,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 43 | Контроллер ТМ Z-5R кор. Автономный, для управления электромагнитными и электромеханическими замками, работает с ключами ТМ и RFID картами/брелками (до 1364 шт), 8-18В, 4 mA, встроенный зуммер, светодиод ; перемычка для выбора типа замка электромагн., электромехан.; -40... +50°С ; 45х25х14мм (в коробке) (50 шт/кор). Производитель IronLogic. | шт. | 1 | 860,00 | 860,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| 44 | Мультиформатный видеорегистратор 5-в-1. Гибридный режим: 16 AHD/TVI/CVI/PAL + 8 IP камер, Режим NVR до 24 IP камер, 16 аудио входов, 16 тревожных входов. Видео выходы: VGA и HDMI (4K Ultra HD), сжатие H.264, ОС Linux, Запись: AHD 3Мп 12 к/с, 1080p 15 к/с, 720p 25 к/с; TVI/CVI: 1080p 15 к/с, 720p 25 к/с, PAL: 960H/D1 25 к/с; IP: до 5 Мп до 25 к/с; битрейт до 6 Мбит/с. Максимальный сетевой поток: входной 32 ~96 Мбит/с , выходной 32Мбит/с. Синхронное воспроизведение 16 AHD каналов; 2 х SATA HDD до 8 Тб (в комплект не входит), Прямая запись на eSATA3.0 (до 3 Гбит/с), внешний диск до 4Тб (с доп.питанием); 2xUSB2.0 (до 25 Мбит/c); работа по сети, клиентское ПО, поддержка мобильных устройств, тройной поток, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ, P2P; 1Gb Ethernet; ИК-пульт (в комплекте), USB-мышь (в комплекте), DC 12V/5А, -10°C..+55C, 378x340x50 мм. Поддержка 3G-модемов Huawei E173, E1820, E352, E356,E1550, E3131, 3533, 3331, 3372. | шт. | 1 | 19976,00 | 19976,00 | Допустим аналог или эквивалент с равнозначными или превосходящими параметрами | |
| Итого: | | | | | 202059,00 |  |

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение ООО "АйТи-Сервис-НК"
2. Коммерческое предложение Индивидуальный предприниматель Тюрин Викторович
3. Коммерческое предложение Индивидуальный предприниматель Тирских Дмитрий Владимирович

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подпись ФИО