Приложение № 1

 к договору № 092-22
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Характеристики товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во  | Производитель | Наименование страны происхождения | Цена за ед., руб. | Сумма с НДС, руб. |
| 1. | Резервный источник питания РИП-12 исп.104 | Резервный источник питания РИП-12 исп.104. 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа. Возможность установки аккумулятора 12 В - 7 Ач, защита от переразряда. Четыре выходных канала с максимальным током 1 А (суммарно - 3 А) | шт. | 2 | [Болид](https://www.tinko.ru/brands/bolid/) | Россия | 4150,00 | 8300,00 |
| 2. | Аккумулятор Security Force SF1212 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Security Force SF1212. 12 В, 12 Ач, герметичный необслуживаемый аккумулятор | шт. | 1 | Security Force  | Китай | 2800,00 | 2800,00 |
| 3. | Аккумулятор Security Force SF1217 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Security Force SF1217. 12 В, 17 Ач, клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, 181х76х167 мм, 5,17 кг | шт. | 1 | Security Force  | Китай | 4100,00 | 4100,00 |
| 4. | Аккумулятор General Security GS 7.2-12 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный General Security GS 7.2-12 аккумуляторная батарея, 12 В, 7,2 Ач, размер: 150х65х98 мм (Д\*Ш\*В), вес: 2,0 кг (5 шт./ кор.) | шт. | 6 | General Security | Китай | 1760,00 | 10560,00 |
| 5. | Резервный источник питания РИП-12 исп.101 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.101. Краткое описание: Резервированный источник питания; U-вых.13.6 В, I-вых.5 А; U-пит.150 … 265 В, под АКБ 12 В 17 Ач; защита от КЗ и глубокого разряда; IP30, t-раб. -10 … +40°С, производитель «Болид» | шт. | 1 | [Болид](https://www.tinko.ru/brands/bolid/) | Россия | 4700,00 | 4700,00 |
| 6. | Кнопка «Доступная Среда» | Кнопка «Доступная Среда» уличная для системы вызова МГН Производитель Solt | шт. | 1 | **Solt** | Китай | 7650,00 | 7650,00 |
| 7. | Комплект фотоэлементов DoorHan PHOTOCELL-N | Комплект фотоэлементов (передатчик- приёмник) беспроводный, 40 м. DoorHan PHOTOCELL-N. Требуемая под замену батарея CR123 DoorHan PHOTOCELL-N. Фотоэлементы PHOTOCELL-N - устройство, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника, которые устанавливаются в проем автоматических ворот для обеспечения максимальной безопасности их использования | шт. | 1 | DoorHan | Россия | 4700,00 | 4700,00 |
| 8. | Привод для откатных ворот ROTEO RTО-1000 | Привод для откатных ворот ROTEO RTО-1000. Двигатель 230 В, мощность 500 Вт, тяговое усилие 700 Н, mmax = 1000 кг, скорость 0,2 м/ с, интенсивность 25%, IP44. Комплект поставки: привод, монтажный набор, 2 пульта, 2 ключа разблокировки, руководство по монтажу и эксплуатации | шт. | 1 | ROTEO | Китай | 27510,00 | 27510,00 |
| 9. | Замок электромагнитный ML-300М-50 | Замок электромагнитный ML-300М-50, усилие удержания 300 кг, 12 В, 0,5 А, -40 … +45°С, вес - 3,1 кг, 188х57х38 мм, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50 мм (6 шт./ кор.) | шт. | 2 | VIZIT | Россия | 2650,00 | 5300,00 |
| 10. | Накладная выхода КН-05 | Накладная кнопка выхода с подсветкой КН-05, крепление наружное (металл). Контакты нормально разомкнутые. Габариты, диаметр: 38х10 мм | шт. | 3 | [Даксис](https://www.tinko.ru/brands/daksis/) | Россия | 635,00 | 1905,00 |
| 11. | Доводчик дверной TS-DC065 | Доводчик дверной TS-DC065 (белый), усилие EN3, вес двери: 40 - 65 кг, ширина дверного полотна: 950 мм, две регулировки: скорость закрывания и скорость доводки, рабочая температура: -35 … +60°С, габаритные размеры: 186х44.5х67мм, установочные размеры: 168х19 мм, материал: алюминий, цвет: белый | шт. | 2 | [Tantos](https://satro-paladin.com/catalog/zamki-dovodchiki-i-furnitura/filter/brand-is-tantos/) | Китай | 3250,00 | 6500,00 |
| 12. | Видеокамера DS-T220S (B) | Уличная цилиндрическая видеокамера в DS-T220S (B) (2,8 mm) 2 Мп HD-TVI с EXIR-подсветкой 50 м 1/ 2.7" CMOS матрица; объектив 2.8 мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0,005 Лк@F1,2; OSD, DNR; Smart ИК; WDR (120 дБ), BLC, HLC, 3D DNR, видеовыход: 1 х HD-TVI/ AHD/ CVI/ CVBS; IP67; -40 °С … +60 °С; 12 В DC±25%, 5,6 Вт макс | шт. | 2 | [HiWatch](https://www.tinko.ru/brands/hiwatch/) | Китай | 6850,00 | 13700,00 |
| 13. | Видеокамера DS-I250M (B) | Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I250M (B) Мп (2.8 mm), с EXIR-подсветкой 30 м 1/ 2.8'' ProgressiveScan CMOS матрица; объектив 2.8 мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0,01Лк@F1,2; H.265+/ H.264+/ MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32 кб/ с - 8 Мб/ с; IP67; -40 °C … +60 °C; DC12 В±25%/ PoE (IEEE 802.3af); 7 Вт макс | шт. | 2 | [HiWatch](https://www.tinko.ru/brands/hiwatch/) | Китай | 10850,00 | 21700,00 |
| 14. | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD | Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD, HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под клеммы, со шлейфом; дальность передачи видеосигнала AHD 720P/ 960P, HD-CVI/ TVI 720P: 200 м | шт. | 6 | [Tantos](https://satro-paladin.com/catalog/zamki-dovodchiki-i-furnitura/filter/brand-is-tantos/) | Китай | 299,00 | 1794,00 |
| 15. | Контроллер ТМ Z-5R | Контроллер ТМ Z-5R кор. Автономный, для управления электромагнитными и электромеханическими замками, работает с ключами ТМ и RFID картами/ брелками (1364 шт.), 8 - 18 В, 4 mA, встроенный зуммер, светодиод ; перемычка для выбора типа замка электромагн., электромехан.; -40... +50°С ; 45х25х14мм (в коробке) (50 шт/ кор) | шт. | 2 | [IronLogic](https://www.tinko.ru/brands/ironlogic/) | Россия | 1135,00 | 2270,00 |
| 16. | Жесткий диск HDWD120UZSVA | Жесткий диск HDWD120UZSVA HDD Toshiba SATA3 2 Tb 64 Mb | Шт. | 1 | Toshiba | Китай | 17327,00 | 17327,00 |
| 17. | Стрела шлагбаума AN-MOTORS RBN7 | AN-MOTORS RBN7 Стрела RBN7 для шлагбаума 6,3 м | Шт. | 1 | AN-MOTORS | Беларусь | 10189,00 | 10189,00 |
| 18. | Видеорегистратор DS-H116G | DS-H116G 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера@1080p; Видеовход: 16 каналов, BNC; Аудиовход.: 1 канал RCA, двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI 2 Мп; Аудиовыход; 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u; Разрешение записи на канал для TVI и AHD: 720p@ 25к/ с; для аналоговых камер: WD1@25 к/ с; для IP: Дополнительно 1 канал 1080p@25 к/ с; Синхронное воспроизведение 16 каналов@720p; 1 SATA для HDD 6 Тб каждый; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10 °C … +55°C; питание 12 В DC; 20 Вт макс | Шт. | 1 | [HiWatch](https://www.tinko.ru/brands/hiwatch/) | Китай | 19144,00 | 19144,00 |
| 19. | Монитор видеодомофона Amelie | Amelie (White), Монитор видеодомофона цветной, настенный с 7" дисплеем handsfree (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100 - 240 В, 50 - 60 Гц (блок питания встроенный). Подключение: 4 провода (RVVP 4х0,5 кв.мм). Вес: 450 гр., габариты: 210х116х25 мм | Шт. | 1 | [Tantos](https://satro-paladin.com/catalog/zamki-dovodchiki-i-furnitura/filter/brand-is-tantos/) | Китай | 12770,00 | 12770,00 |
| 20. | Вызывная видеопанель WALLE | WALLE, Вызывная цветная панель в/ дом. (HD CMOS камера, 700 Твл, 1 Лк) 4-х проводная, универсальная антивандальная. Аудиоканал на базе аудиопроцессора. Адаптивная светодиодная подсветка. Накладная с защитным козырьком и поворотным кронштейном для крепления под углом 30°. -40 … +50С. Размеры (без козырька): 120х40х23 мм. Цвет: серебро Tantos | Шт. | 1 | [Tantos](https://satro-paladin.com/catalog/zamki-dovodchiki-i-furnitura/filter/brand-is-tantos/) | Китай | 3928,00 | 3928,00 |
|  | ИТОГО (цена договора): | **186 847,00** |
|  | В т.ч. НДС: | **31 141,17** |