Запрос разъяснений положений документации:
В ТЗ указано:
№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная)* цена за ед., руб.	
1	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками. 
В комплект стеллажа должно входит: не менее 5 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и боковые стороны на 4 полки.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 1000 мм
- глубина – 300 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2000 мм, не более 2200 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).	

	Шт.	55	6004,64	
2	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками 
В комплект стеллажа должно входить: не менее 5 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и боковые стороны на 4 полки.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 700 мм
- глубина  – 300 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
 Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2000 мм, не более 2200 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)	Шт.	2	4684,00	
3	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками 
В комплект стеллажа должно входить не менее 7 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и боковые стороны на 6 полок.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 1000 мм
- глубина  – 300 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
 Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2350 мм, не более 2550 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)	Шт.	46	7049,61	
4	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками 
В комплект стеллажа должно входить не менее 6 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и боковые стороны на 5 полок.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 1000 мм
- глубина  – 300 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
 Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2200 мм, не более 2400 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)	Шт.	20	7234,00	
5	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками 
В комплект стеллажа должно входить не менее 6 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и  на боковые стороны и с ПЕРЕДНИМ БОРТОМ высотой 30 мм  на 5 полок.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 1000 мм
- глубина  – 500 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
 Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2200 мм, не более 2400 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)	Шт.	10	9592,00	
6	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками 
В комплект должно входить не менее 6 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и боковые стороны на 5 полок.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 1000 мм
- глубина  – 400 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
 Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2200 мм, не более 2400 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)	Шт.	12	8130,00	
7	Стеллаж полочный (сборно-разборный) металлический	Стеллаж должен быть собран на болтах.
Г-образные уголки усиления и крепеж должны входить в комплект стеллажа.
Должен быть снабжен подпятниками 
В комплект должно входить не менее 5 полок, 4 стойки, планки ограничительные на заднюю и боковые стороны на 4 полки.
Должен быть изготовлен из высококачественной стали холоднокатаной. 
Покрытие порошковое. 
Шаг отверстий (перфорации) для крепления полок 
не менее 25 мм.
Полки
Высота бокового ребра полки – 40 мм
- длина – 1000 мм
- глубина  – 600 мм
- нагрузка на полку от 150 кг
 Стойки должны быть усилены угловым профилем сложного сечения 38х38 мм,
- высота не менее 2000 мм, не более 2200 мм
- грузоподъемность стеллажа не менее 750 кг
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)	Шт.	33	8369,57	

1.	Возможна ли поставка стеллажей с шириной ребра стойки 37х37 мм, что является исключительно конструктивной особенностью производителя и никак не скажется на качественных, технических и эксплуатационных характеристиках стеллажей, на требуемых Вам нагрузочных способностях, а также на занимаемом ими пространстве, учитывая, что стойка располагается по углам полки стеллажей и не выходит за их пределы. Указанный Вами габарит уголка стойки 38х38 мм, изготавливает только один Производитель металлической мебели Практик (Промет).
2.	Возможна ли поставка стеллажей с высотой бокового ребра полки 36 мм, что является исключительно конструктивной особенностью производителя и никак не скажется на качественных, технических и эксплуатационных характеристиках стеллажей и на требуемых Вам нагрузочных способностях. Указанный Вами габарит высоты ребра полки 40 мм, изготавливает только один Производитель металлической мебели Практик (Промет).
3.	Уважаемый заказчик, возможна ли поставка стеллажей серого цвета RAL 7035? В указанном  Вами цвете 7038, изготавливает только один Производитель металлической мебели Практик (Промет).
4.	Уважаемый заказчик, возможн али поставка стеллажей по поз.2 с нагрузкой на полку 145 кг? Данный вопрос задаём по причине того, что полка 700х300 очень маленькая и не целесообразно изготавливать её для большой нагрузки, так как на такое пространство просто невозможно загрузить более 140 кг.