|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 29496 от 31.10.2022 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку изделий санитарно-гигиенического назначения (Сушилка для рук) путем запроса котировок в электронной форме № 220 - 22 (№ 32211796972) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Уважаемый Заказчик, Начальная (максимальная)\* цена за ед., не соответствует сушилке для рук со степенью защиты IP 23.  На рынке по такой цене можно купить только сушилку для рук со степенью защиты IPX1. Что подтверждается данными с общедоступного источника яндекс- маркет.  В связи с вышеизложенным, просим Вас, внести изменения в техническое задание и привести технические характеристики в соответствие с ценовой категорией требуемого к поставке оборудования, скорее всего Вами была допущена ошибка в степени защиты. | Внесены необходимые поправки в техническую часть извещения и размещены на сайте и единой информационной системе, а именно новая редакция:  1. Материал антивандального корпуса: ударопрочный пластик АВS или нержавеющая сталь.  2. Автоматическое включение после срабатывания сенсорного датчика, рабочая область (область срабатывания) 50-150 мм. Автоматическое отключения.  3. Температура воздушного потока не менее 40 градусов С, мощность воздушного потока от 14 м/с.  4. Номинальная мощность не менее 1100 Вт не более 1400 Вт  5. Ориентировочное время высушивания рук не более 50 секунд  6. Класс электробезопасности II , степень защиты не ниже IPX1.  7. Наличие комплекта крепежа, инструкция по эксплуатации, шнур с вилкой, упаковочная коробка.  8. Крепится к стене с помощью болтов и других крепежных приспособлений (входят в комплект) и подключается к сети электропитания 220В  9. Наличие термоконтроля для предохранения от перегрева, автоматическое отключение при перегреве.  **Наличие паспорта изделия** |

**Главный врач Ж.В. Есева**

Ивановская Л.В.

(3952) 55-14-51