|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 29496 от 31.10.2022 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку изделий санитарно-гигиенического назначения (Сушилка для рук) путем запроса котировок в электронной форме № 220 - 22 (№ 32211796972) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Уважаемый Заказчик, Начальная (максимальная)\* цена за ед., не соответствует сушилке для рук со степенью защиты IP 23.На рынке по такой цене можно купить только сушилку для рук со степенью защиты IPX1. Что подтверждается данными с общедоступного источника яндекс- маркет.В связи с вышеизложенным, просим Вас, внести изменения в техническое задание и привести технические характеристики в соответствие с ценовой категорией требуемого к поставке оборудования, скорее всего Вами была допущена ошибка в степени защиты. | Внесены необходимые поправки в техническую часть извещения и размещены на сайте и единой информационной системе, а именно новая редакция:1. Материал антивандального корпуса: ударопрочный пластик АВS или нержавеющая сталь.2. Автоматическое включение после срабатывания сенсорного датчика, рабочая область (область срабатывания) 50-150 мм. Автоматическое отключения.3. Температура воздушного потока не менее 40 градусов С, мощность воздушного потока от 14 м/с.4. Номинальная мощность не менее 1100 Вт не более 1400 Вт5. Ориентировочное время высушивания рук не более 50 секунд6. Класс электробезопасности II , степень защиты не ниже IPX1.7. Наличие комплекта крепежа, инструкция по эксплуатации, шнур с вилкой, упаковочная коробка. 8. Крепится к стене с помощью болтов и других крепежных приспособлений (входят в комплект) и подключается к сети электропитания 220В9. Наличие термоконтроля для предохранения от перегрева, автоматическое отключение при перегреве.**Наличие паспорта изделия** |

 **Главный врач Ж.В. Есева**

Ивановская Л.В.

(3952) 55-14-51