**Описание поставляемого товара, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Производитель | Наименование страны происхождения | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| 1 | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации ИКВС-"Медтест"-180/60 | Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649-83.Применение индикаторов позволять обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров и их сбоем.Индикаторы обеспечивать документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение 12 месяцев.Индикаторы соответствовать 4 классу (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикатор представлять собой прямоугольную полоску из инертного бумажного основания с нанесёнными на лицевой стороне двумя цветовыми метками:индикаторной меткой голубого цвета,элементом сравнения коричневого цвета,и маркировки, включающей условное обозначение метода стерилизации, параметров стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя.Голубой цвет индикаторной метки необратимо меняться в зависимости от достижения значений критических переменных стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации.Коричневый элемент сравнения показывать конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых критических переменных стерилизации.На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги, служащей для его фиксации в месте контроля и в качестве документа архива.Индикатор не оставлять следов на материалах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации.Индикаторы поставляться в листах с перфорацией между индикаторами.Температура стерилизации 180 °С,Время стерилизационной выдержки 60 мин.Упаковка 500 штук.Срок годности 36 месяцев | Уп. | 101 | ИКВС-"Медтест" | АО «Медтест» | Российская Федерация | 250,00 | 25250,00 |
| 2 | Индикаторы химические одноразового применения для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-132/20 | Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из неё методом продувки паром (гравитационных).Применение индикаторов позволять обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и технологии стерилизации, ошибкой в установке значений параметров и их сбоем.Индикаторы соответствовать 4 классу (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикаторы представлять собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя.На поверхность индикатора нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее контакт с медицинскими изделиями. Индикаторная композиция не отмарываться, не проникать через подложку и не переходить на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации.При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка становиться темнее его.Индикаторы с липким слоем на оборотной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляться в листах с перфорацией между индикаторами.Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не иметь царапин и механических повреждении.Температура стерилизации 132 °С,Время стерилизации 20мин,Давление пара 0,20 Мпа.Упаковка 500 штук. Без журнала.Срок годности 36 месяцев. | Уп. | 95 | ИКПС-"Медтест" | АО «Медтест» | Российская Федерация | 254,00 | 24130,00 |
| 3 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-120/45 | Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из неё методом продувки паром (гравитационных).Применение индикаторов позволять обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и технологии стерилизации, ошибкой в установке значений параметров и их сбоем.Индикаторы соответствовать 4 классу (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.Индикаторы представлять собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя.На поверхность индикатора нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее контакт с медицинскими изделиями. Индикаторная композиция не отмарываться, не проникать через подложку и не переходить на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации.При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка становиться темнее его.Индикаторы с липким слоем на оборотной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляться в листах с перфорацией между индикаторами.Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не иметь царапин и механических повреждении.Температура стерилизации 120 °С,Время стерилизации 45 мин,Давление пара 0,11 Мпа.Упаковка 500 штук. Без журнала.Срок годности 36 месяцев. | Уп. | 32 | ИКПС-"Медтест" | АО «Медтест» | Российская Федерация | 270,00 | 8640,00 |
|  | ИТОГО (цена договора): | 58 020,00 |
|  | В том числе НДС | 5274,55 |