УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Юридический отдел |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Баева Е.В.50-23-21 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Строительные материалы |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъема и спуска товара на этаж, складирования товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента подписания договора по 31.12.19 года. Поставка товара партиями осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента подачи заявки. |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | г. Иркутск, улица Ярославского, 300, подвальное помещение, склад.г. Иркутск, улица Баумана,214а, подвальное помещение складг. Иркутск, улица Академика Образцова,27Ш, цокольный этаж, складг.Иркутск, ул.Баумана,206, первый этаж, склад |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  |   |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристика и товара, функция или величина параметра | Ед. изм-я | Кол-во |
| 1 | Финишный наливной пол | Для выравнивания и корректирования полов слоем от 5 до 50 мм, внутри помещения, для укладки напольной плитки и выстилающих покрытий. В составе цементное вяжущее составляющее. Фасовка до 25 кг.  | кг | 300 |
| 2 | Пропитка акриловая | G04. для внутренних работ, для подготовки бетонных, асбоцементных, кирпичных, оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей. Не имеет запаха, не токсична. Фасовка – ведро 10 кг | кг | 30 |
| 3 | грунтовка глубокого проникновения | Высококачественный бесцветный грунт для профессионального ремонта, для внутренних работ. Предназначен как средство пропитки и укрепления при отделке бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, цементных, цементно-песчаных, гипсовых, гипсокартонных, гипсоволокнистых, а также ранее окрашенных поверхностей перед шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой, окраской водными красками, наклейкой обоев в сухих и влажных помещениях. Фасовка от 10 кг до 15 кг. | кг | 190 |
| 4 | Шпатлевка финишная полимерная белая  | Применяется для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений. Фасовка бумажные многослойные мешки не более 25 кг. | кг | 250 |
| 5 | Грунтовка бетон-контакт | Большая скорость высыхания. Фасовка до 22 кг. | кг | 30 |
| 6 | Клей для керамогранита и плитки | Для приклеивания керамической плитки и керамогранита, на основе цемента, фракционированного песка и комплекса полимерных добавок. Приклеивание может производиться на любые типы поверхностей. Упаковка в бумажном мешке, объемом от 25 кг. до 30 кг | кг | 675 |
| 7 | Клей универсальный для напольных покрытий | Предназначен для приклеивания ПВХ и виниловых покрытий , текстильных и ковровых покрытий с различными подложками. Морозостойкий после размораживания годен к применению, не содержит растворителей. Высокая клеящая способность. Пригоден для укладки покрытия на влажный клеевой слой. Легко наносится зубчатым шпателем. Фасовка не более 12 кг | кг | 60 |
| 8 | Супер- клей универсальный | Гель, универсальный секундный клей, фасовка 3 г | шт | 160 |
| 9 | Штукатурка гипсовая универсальная серая, для внутренних работ | Для оштукатуривания потолков, стен вручную, для внутренних, стартовых и финишных облицовочных работ. Фасовка бумажный мешок не более 30 кг, помол до 1,2 мм  | кг | 300 |
| 10 | Штукатурка цементная | Для выравнивания и защиты поверхностей, подверженных повышенному воздействию агрессивных сред и разрушительных факторов (цоколей, наружных подъездов, лестниц). Применяется так же для ремонта сколов, выбоин, трещин, стыков ЖБИ. Применяется для наружных работ, внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений. Нанесение слоя без штукатурной сетки до 30мм, водо и морозоустойчивая, трещиностойкая, безусадочная. Фасовка от 20 до 30 кг. | кг | 750 |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование товара | Требования к качеству, тех. характеристики | ед. измерения | Ярославского300 | Баумана206 | А.Образцова,27 ш | Баумана,214 |
| 1 | Ровнитель для пола самовыравнивающий | Для выравнивания и корректирования полов слоем от 2 до 5 мм, внутри помещения, для укладки напольной плитки и выстилающих покрытий. Фасовка до 25 кг.  | кг | 125 | 50 |  - | 125 |
| 2 | Пропитка акриловая | G04. для внутренних работ, для подготовки бетонных, асбоцементных, кирпичных, оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей. Не имеет запаха, не токсична. Фасовка – ведро 10 кг | кг |  - |  - | 30 |  - |
| 3 | грунтовка глубокого проникновения | Высококачественный бесцветный грунт для профессионального ремонта, для внутренних работ. Предназначен как средство пропитки и укрепления при отделке бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, цементных, цементно-песчаных, гипсовых, гипсокартонных, гипсоволокнистых, а также ранее окрашенных поверхностей перед шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой, окраской водными красками, наклейкой обоев в сухих и влажных помещениях. Фасовка от 10 кг до 15 кг. | кг | 100 |  - | 30 | 60 |
| 4 | Шпатлевка финишная полимерная белая  | Применяется для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений. Фасовка бумажные многослойные мешки не более 25 кг. | кг | 100 |  - | 100 | 50 |
| 5 | Грунтовка бетон-контакт | Большая скорость высыхания. Фасовка до 22 кг. | кг | 30 |  - |  - | - |
| 6 | Клей для керамогранита и плитки | Для приклеивания керамической плитки и керамогранита, на основе цемента, фракционированного песка и комплекса полимерных добавок. Приклеивание может производиться на любые типы поверхностей. Упаковка в бумажном мешке, объемом от 25 кг. до 30 кг | кг | 125 | - | 50 | 500 |
| 7 | Клей универсальный для напольных покрытий | Предназначен для приклеивания ПВХ и виниловых покрытий , текстильных и ковровых покрытий с различными подложками. Морозостойкий после размораживания годен к применению, не содержит растворителей. Высокая клеящая способность. Пригоден для укладки покрытия на влажный клеевой слой. Легко наносится зубчатым шпателем. Фасовка не более 12 кг | кг |  12 |  - | 24 | 24 |
| 8 | Супер- клей универсальный | Гель, универсальный секундный клей, фасовка 3 г | шт | 50 | 30 | 30 | 50 |
| 9 | Штукатурка гипсовая универсальная серая, для внутренних работ | Для оштукатуривания потолков, стен вручную, для внутренних, стартовых и финишных облицовочных работ. Фасовка бумажный мешок не более 30 кг, помол до 1,2 мм  | кг | 150 | 150 |  - |  - |
| 10 | Штукатурка цементная | Для выравнивания и защиты поверхностей, подверженных повышенному воздействию агрессивных сред и разрушительных факторов (цоколей, наружных подъездов, лестниц). Применяется так же для ремонта сколов, выбоин, трещин, стыков ЖБИ. Применяется для наружных работ, внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений. Нанесение слоя без штукатурной сетки, водо и морозоустойчивая, трещиностойкая, безусадочная. Фасовка от 20 до 30 кг. | кг | 375 |  | 125 | 250 |

Дополнительные условия:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.д.) в случае если такие требования предъявляются действующим законодательством к товару, который является объектом закупки. Поставляемый товар должен быть новым. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен истекать не ранее 30.06.2020 года. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, способу перевозки. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО