|  |
| --- |
| **Сканер штрих-кода** |
| Ручной 2D сканер штрих-кода Mindeo MD 6000 2D USB <https://irkutsk.smartcode.ru/shtrihkodirovanie_i_identifikatsiya/skanery_shtrihkoda/mindeo_md_6000_2d_usb> | Ручной 2D сканер штрих-кода Mindeo MD6200 2D USB<https://irkutsk.smartcode.ru/shtrihkodirovanie_i_identifikatsiya/skanery_shtrihkoda/mindeo_md6200_2d_usb> |
| **Тип сканера штрих кода** |
| ручной | ручной |
| **Подключение к ПК** |
| проводное | проводное |
| **Интерфейс подключения** |
| USB | USB |
| **Считывающий элемент** |
| имидж | имидж |
| **Максимальное расстояние считывания** |
| не менее 16 см | не менее 16 см |
| **Класс защиты** |
| не менее 52 IP | не менее 52 IP |
| **Технология сканирования** |
| 2D | 2D |
| **Угол сканирования** |
| не менее +/- 40° | не менее +/- 40° |
| **Типы считывания штрих кодов** |
| стандартные линейные штрих-коды, двухмерные штрих-коды | стандартные линейные штрих-коды, двухмерные штрих-коды |