УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_08.05.2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Главная медицинская сестра |
| 1.2 | Ответственный исполнитель:  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Молева Ирина Викторовна  89086421212 |
| 1.3 | Источник финансирования (*оставить нужный источник – остальное удалить*) | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Кресла-каталки и тележка для перевозки пациентов |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Все необходимые расходы |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента подписания договора в течение 14 рабочих дней. |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | г.Иркутск: ул. Ярославского дом 300, ул.Баумана 214А, ул.Баумана 214А/1 |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Поставка товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора. |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора | 271 200 (двести семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Товара, выполнение работ, оказание услуг | Характеристика и товара, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Кресло-коляска | Тип коляски - для полных людей  Материал - сталь  Рама - складная  Материал обивки - полиуретан  Высота спинки не менее 40 см  Складная спинка - да  Регулировка угла наклона спинки  Ширина сиденья не менее 56 см  Высота сиденья не менее 55 см  Глубина сиденья не менее 43 см  Тип подлокотников - съемные  Тип подножек - съемные и откидные  Тип колес - фиксированные  Шины - литые  Наличие тормоза  Ширина изделия не более 84 см  Высота изделия не более 90 см  Глубина изделия не менее 87 см  Максимальная нагрузка не менее 200 кг  Вес изделия не более 26 кг  Гарантия не менее 1 года. Наличие регистрационного удостоверения. | шт | 4 |
| 2 | Тележка для перевозки больных ДЗМО ТПБВ-02 Д или эквивалент | Каталка больничная, с ручным управлением.  Сварной каркас основания выполнен из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием белого цвета.  Конструкция неразборная.  Для крепления навесного оборудования на каркасе сварного ложа размещена металлическая втулка не менее 1  Ширина, мм 675±20  Глубина, мм 2030±50  Высота, мм 550–910  Вес тележки, не более, кг - 52  Ложе выполнено из многослойного фанерного листа не менее 9 мм и обтянуто винилискожей (цвет желательно бежевый) по бесшовной технологии с набивкой из пенополиуретана, толщина пенополиуретана на менее 20мм;  Матрас закреплен на ложе.  Размеры ложа, мм не менее 1900х605  Размеры ложа без подголовника, мм не менее 1430x605  Наличие подголовника  Размеры подголовника, мм не менее 440x595  Регулировка подголовника - гребенка  Угол наклона подголовника - от 0° до 45°  Регулировка высоты ложа прямолинейная (без смещения ложа вперед-назад) осуществляется ножничным механизмом;  Подъем тележки происходит при нажатии на педаль управления гидроприводом (педали расположены с обеих сторон тележки) сверху вниз.  Для опускания тележки педаль управления гидроприводом нужно поднять наверх.  Количество педалей регулировки высоты не менее 2.  Регулировка подголовника осуществляется с помощью двух гребенок из прочного, износостойкого пластика с металлической закладной деталью.  Два опускающихся боковых ограждения выполнены из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, движение боковых ограждений производится по пластиковым втулкам.  Четыре угловых роликовых бампера выполнены из резины, не оставляющей следов на стеновых покрытиях.  Тележка установлена на четырех самоориентирующихся колесах с роликом из полипропилена, протектор термопластичная резина, серая не оставляющая следов, диаметр колес не менее 150мм.  Количество колес с тормозным устройством не менее 2.  Носилки – несъемные.  Нагрузка, не менее, кг 160.  Наличие дополнительной комплектации:  **Перекладчик складной** обеспечивает удобство работы медицинского персонала при латеральном перемещении пациента с одной горизонтальной поверхности на другую, состоит из жёсткого опорного основания и подвижного тканевого рукава.  Опорное основание перекладчика имеет жёсткую конструкцию из фанерного листа или из пластика в чехле и оснащено двумя ручками.  Опорное основание перекладчика оснащено съёмным подвижным рукавом из прочной плащевой ткани.  Съёмный подвижный рукав имеет возможность свободного движения относительно опорного основания вокруг продольной оси.  **Телескопический штатив для вливаний** с механической регулировкой по высоте и фиксацией зажимным винтом, предназначенный для подвешивания флаконов и разовых систем с лекарственными растворами, оснащена двумя держателями для флаконов и двумя крючками для пакетов.  **Карман для истории болезни пациента**  Материал основной части кармана акриловое оргстекло  Крепится на торцевые спинки при помощи гнутого кронштейна  Размеры: длина не менее 295мм, высота не менее 260мм.  **Ремни для фиксации пациента (ремни фиксирующие)**  В комплект должны входить не менее 6 ремней для фиксации:  - не менее 2 ремня для фиксации голени,  - не менее 2 ремня для фиксации запястий,  - не менее 1 ремень для фиксации головы,  - не менее 1 ремень для фиксации грудной клетки.  Ремни для фиксации должны быть выполнены из ременной синтетической ленты с манжетой из синтетической ткани  Манжеты должны быть мягкие, внутри которых должен быть прошит прокладочный материал  Ремни должны фиксироваться на теле пациента с помощью липучки (репейник)  Ремни должны крепиться на каркасе изделия при помощи застежки в виде фастекса  Гарантия производителя не менее 12 мес.  Наличие регистрационного удостоверения (на тележку и дополнительную комплектацию), паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.  Тележка должна быть хорошо упакована с усилением защитными уголками. | шт | 1 |
|  | Итого цена договора |  | 271 200,00 | |

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение ООО ВСК «Сибмедсервис» (указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_ООО «Сибмедком» (указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_ООО «фирма «Медина». (указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_Молева И.В.\_\_\_\_/

Подпись ФИО